# CZĘŚĆ III

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

# STAŁA KONSERWACJA i NAPRAWA URZĄDZEŃ W CIEMNI PRACOWNI RADIOLOGICZNEJ

**WYKAZ SPRZĘTU DO KONSERWACJI I NAPRAW MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **PRODUCENT** | **TYP** | **ROK ZAKUPU / PRODUKCJI** | **CENA BRUTTO PLN** | |
| **12 miesięcy** | **24 miesiące** |
| 1. | WYWOŁYWARKA DO FILMÓW RENTGENOWSKICH | DÜRR DENTAL | XR-24 PRO Z REGENERATOREM | 2008 |  |  |
| 2. | WYWOŁYWARKA DO FILMÓW RENTGENOWSKICH | DÜRR DENTAL | XR-24 NOVA Z EGENERATOREM | 1997 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***RAZEM*** |  |

**ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU:**

**Dwa razy w miesiącu:**

1. mycie wywoływarki;
2. czyszczenie sekcji wywoływacza, utrwalacza i wody;
3. czyszczenie zespołów transportu wywoływacza, utrwalacza i wody oraz elementów podawania filmów;
4. czyszczenie obiegów wewnętrznych i zewnętrznych;
5. wymiana odczynników, uzupełnienie regeneratorów;
6. sprawdzeniu parametrów technicznych;
7. kontrola sensytometryczna – densytometrycznej błon filmowych RTG

**Raz w roku:**

1. sprawdzenie światłoszczelności ciemni;
2. wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego
3. Przegląd powinien być zgodny z zaleceniami podawanymi przez producentów poszczególnych urządzeń.
4. Wszelkie drobne naprawy i czynności konserwacyjne wykonywane będą w ramach stałej konserwacji, w tym koszt materiałów eksploatacyjnych pokrywa Wykonawca.
5. Przegląd urządzeń musi zostać potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
6. W przypadku konieczności demontażu, montażu urządzenia, wydania orzeczenia technicznego lub wyceny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. czynności w ramach umowy i uzgodnionych cen za roboczogodziny.